Об утверждении Регламента по содержанию мусоропровода, оснащенного устройством для промывки, очистки и дезинфекции внутренней поверхности ствола мусоропровода (с изменениями на 18 марта 2014 года)


Правительство Москвы
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24 октября 2013 года N 05-14-350/3

Об утверждении Регламента по содержанию мусоропровода, оснащенного устройством для промывки, очистки и дезинфекции внутренней поверхности ствола мусоропровода
(с изменениями на 18 марта 2014 года)

____________________________________________________________________ 
Документ с изменениями, внесенными: 
распоряжением ДЖКХиБ города Москвы от 18 марта 2014 года N 05-14-79/4. 
____________________________________________________________________


В целях соблюдения санитарно-эпидемиологических условий содержания общего имущества в многоквартирном доме и в рамках полномочий, определенных п.4.2.8 Положения о Департаменте жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы(постановление Правительства Москвы от 28.08.2007 N 739-ПП):


1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2014 года Регламент по содержанию мусоропровода, оснащенного устройством для промывки, очистки и дезинфекции внутренней поверхности ствола мусоропровода (приложение).


2. Установить, что с 1 января 2014 года Регламент эксплуатации мусоропровода, оснащенного устройством для промывки, очистки и дезинфекции внутренней поверхности ствола мусоропровода, утвержденный руководителем Комплекса городского хозяйства Москвы 24.01.2004, не применяется.


3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента Хромушина Е.А.



Руководитель Департамента
А.В.Цыбин

Приложение. Регламент по содержанию мусоропровода, оснащенного устройством для промывки, очистки и дезинфекции внутренней поверхности ствола мусоропровода


Приложение
к распоряжению Департамента
жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства города Москвы
от 24 октября 2013 года N 05-14-350/3

(с изменениями на 18 марта 2014 года)

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент разработан в целях выполнения:

- Федерального закона от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

- постановления Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 года N 290 "О минимальном перечне работ и услуг, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения";

- постановления Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года N 491 "Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность";

- постановления Правительства Москвы от 30 декабря 2003 года N 1065-ПП "О совершенствовании организации и проведения дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных мероприятий на объектах города Москвы";

- постановления Правительства Москвы от 4 июня 1996 года N 465 "О нормативах Москвы по эксплуатации жилищного фонда";

- постановления Правительства Москвы от 24 апреля 2007 года N 299-ПП "О мерах по приведению системы управления многоквартирными домами в городе Москве в соответствие с Жилищным кодексом Российской Федерации";

- СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные";

- СП 31-108-2002 "Мусоропроводы жилых и общественных зданий и сооружений" в части обязательного оснащения мусоропроводов устройством для периодической промывки, очистки и дезинфекции внутренней поверхности ствола мусоропровода.

Мусоропроводы жилых зданий, построенные и реконструированные после 2002 года, в обязательном порядке должны быть оснащены устройством для промывки, очистки и дезинфекции внутренней поверхности ствола мусоропровода.


1.2. Настоящий Регламент определяет состав и периодичность работ, требования к содержанию мусоропровода, оснащенного устройством для промывки, очистки и дезинфекции внутренней поверхности ствола мусоропровода.


1.3. Настоящий Регламент является обязательным для соблюдения собственниками, владельцами (управляющими), нанимателями и арендаторами жилых и нежилых помещений в жилых домах (независимо от формы собственности объекта), а также для организаций всех организационно-правовых форм, осуществляющих техническое обслуживание и санитарное содержание общего имущества многоквартирного дома, в состав которого входит мусоропровод, оснащенный устройством для промывки, очистки и дезинфекции внутренней поверхности ствола мусоропровода.



2. Термины и определения

(Раздел в редакции, введенной в действие распоряжением ДЖКХиБ города Москвы от 18 марта 2014 года N 05-14-79/4.


Мусоропровод - составная часть комплекса инженерного оборудования жилых, административных, общественных зданий и сооружений, предназначенная для приема, вертикального транспортирования и временного хранения твердых бытовых отходов (далее - ТБО).


Ствол - устройство для периодического порционного гравитационного транспортирования ТБО в контейнер, установленный в мусоросборной камере.


Загрузочный клапан - устройство, предназначенное для порционного приема, калибровки и перегрузки ТБО в ствол мусоропровода.


Шибер - устройство, предназначенное для периодического перекрытия нижней оконечности ствола мусоропровода при вывозе заполненных ТБО контейнеров, безопасного проведения в мусоросборной камере профилактических, санитарных и ремонтных работ.


Противопожарный клапан - устройство для автоматического перекрытия ствола мусоропровода от мусоросборной камеры в случае возникновения в ней пожара.


Устройство очистное моюще-дезинфицирующее - предназначено для периодической очистки, промывки и дезинфекции внутренней поверхности ствола мусоропровода, а также автоматического тушения возможного возгорания ТБО внутри ствола (далее - очистное устройство).


Вентиляция мусоропровода - узел (верхняя часть мусоропровода), предназначенный для вытяжной вентиляции мусоросборной камеры и ствола мусоропровода.


Мусоросборная камера - помещение в здании для временного хранения (накопления) ТБО в контейнерах.


Контейнер - передвижная несменяемая емкость, предназначенная для непосредственного приема ТБО из ствола мусоропровода, временного хранения ТБО и доставки к месту перегрузки в мусоровозный транспорт. После опорожнения контейнер доставляется в мусоросборную камеру.


Компактор - устройство для уплотнения ТБО в процессе их перегрузки из ствола мусоропровода в контейнер или иную емкость либо для брикетирования отходов.


Гаситель - устройство, предназначенное для снижения гравитационной скорости падения компонентов ТБО в стволе мусоропровода.


Дезинфекция - санитарно-противоэпидемиологические (профилактические) мероприятия, направленные на уничтожение микроорганизмов, возбудителей инфекций на объектах (или удаление с объектов), способных вызвать инфекционные заболевания человека.


Дезинфицирующее средство - физическое или химическое средство, включающее дезинфицирующий агент.



3. Регламентное состояние мусоропровода, оснащенного устройством для промывки, очистки и дезинфекции внутренней поверхности ствола мусоропровода

3.1. Регламентное состояние определяется для мусоропровода, оснащенного устройством для промывки, очистки и дезинфекции внутренней поверхности ствола мусоропровода, находящегося в эксплуатации и не выведенного в данный момент в текущий или капитальный ремонт.


3.2. Регламентное состояние мусоропровода, оснащенного устройством для промывки, очистки и дезинфекции, определяется конструктивными особенностями и состоянием его отдельных элементов, которые должны соответствовать паспортным данным, требованиям проекта, действующим нормативным документам: СП 54.13330.2011 "Здания жилые многоквартирные";СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест";СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений"; СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях"; Правила устройства электроустановок (ПУЭ); "Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов" ПБ 10-382-00; "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования" НПБ 88-2001; ГОСТ Р 50680-94 "Установки водяного пожаротушения автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний"; "Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда" (утвержденныепостановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 года N 170); МГСН 3.01-01 "Жилые здания";СП 31-108-2002 "Мусоропроводы жилых и общественных зданий и сооружений"; требованиямпостановления главного государственного санитарного врача по городу Москве от 3 апреля 2002 года N 1 "Об очистке, мойке и дезинфекций мусоропроводов".


3.3. Мусоропровод должен обеспечивать удаление ТБО из жилых зданий, а его противопожарное оборудование - автоматическое пожаротушение в стволе мусоропровода и в мусоросборной камере.


3.4. Ствол мусоропровода должен быть газо-, дымо-, водонепроницаемым, звукоизолированным от строительных конструкций, обеспечивать нормативный уровень шума в жилых и служебных помещениях, иметь огнетеплозащитную изоляцию, нормативную пожарную безопасность, иметь предел огнестойкости не менее Е 45.


3.5. Материал, применяемый для изготовления ствола мусоропровода, должен быть гидрофобным и исключать впитывание жидкости, в том числе загрязненной патогенной микрофлорой.


3.6. Внутренняя поверхность ствола мусоропровода должна быть гладкой, без уступов, раковин, трещин и наплывов. Все неподвижные соединения ствола (стыки труб, крепления загрузочных клапанов, корпуса очистного устройства, а также опорные элементы ствола) должны быть газо-, дымо-, водонепроницаемыми.


3.7. Ствол мусоропровода должен изготавливаться из труб диаметром условного прохода 400 мм, выполненных только из негорючих материалов (НГ), соответствующих санитарным и противопожарным требованиям. Трубы, условным проходом менее или более 400 мм, применяются в качестве ствола в соответствии с заданием на проектирование. Независимо от диаметра ствола и методов его изготовления, сечение внутренней поверхности ствола должно иметь цилиндрическую форму.


3.8. Ствол мусоропровода и ось проемов под ствол в межэтажных перекрытиях должны быть вертикальными. Отклонение не должно превышать 5 мм в пределах одного этажа и на 30 мм на общую высоту ствола. Для высотных (более 75 м) зданий общее отклонение не должно превышать 45 мм.

Заделка проходов ствола мусоропровода через межэтажные перекрытия не должна иметь нарушений целостности, следов протечек.


3.9. Наружная поверхность ствола мусоропровода должна иметь противовандальный защитный слой, выполненный из негорючих экологически чистых материалов.


3.10. Декоративная теплошумозащитная облицовка ствола мусоропровода из строительных материалов должна быть отделена от строительных конструкций здания звукоизолирующими прокладками. Облицовка должна обеспечивать возможность ремонта и замены ковша или загрузочного клапана без нарушения строительных конструкций здания.


3.11. Выход ствола мусоропровода в мусоросборной камере должен быть оборудован шибером. Размещение шибера с прямым или наклонным патрубком должно обеспечивать возможность установки под ним передвижного контейнера.


3.12. Проемы ствола мусоропровода для установки загрузочных клапанов должны соответствовать проекту здания и, как правило, иметь размеры 300x650 мм, нижний обрез проема располагается на высоте 160
[image: image1]10 мм от чистого пола, приемное отверстие ковша находится на высоте 0,6-0,8 м от пола.


3.13. Расположение и конструкция верхней части ствола мусоропровода должны обеспечивать установку устройства для промывки, очистки и дезинфекции внутренней поверхности ствола со стационарной подводкой водоснабжения и электропитания. Размещение устройства должно обеспечивать его удобную и безопасную эксплуатацию.


3.14. Устройство, как правило, размещается по оси ствола мусоропровода в надствольном вентилируемом пространстве между стволом и вентиляционным каналом и должно соответствовать их привязочным размерам и соединяться с ними без нарушения прочности и герметичности.


3.15. При открытом расположении очистных устройств на лестничных площадках последних этажей должны быть установлены противовандальные защитные конструкции (решетки, двери и т.п.).


3.16. Механизм прочистки, промывки и дезинфекции ствола мусоропровода должен обеспечивать:

- расположение электропривода и (или) системы управления в стволе мусоропровода таким образом, чтобы все его элементы находились вне зоны ствола и были заключены в отдельную оболочку (шкаф), обеспечивающую пыле-, водонепроницаемость и электро-, взрывобезопасность, исключающую прямой контакт обслуживающего персонала с пространством ствола при проведении очистки, мойки и дезинфекции;

- наличие устройства, предотвращающего попадание дезинфицирующего раствора в систему водоснабжения.

Габариты и планировка помещения, в котором устанавливается механизм прочистки, промывки и дезинфекции ствола мусоропровода, должны обеспечивать возможность легкого доступа обслуживающего персонала ко всем агрегатам механизма, проведения эксплуатационных, ремонтных и профилактических работ.


3.17. Размещение устройств не должно нарушать установленные нормами пути эвакуации людей, препятствовать открыванию и мойке окон.


3.18. В соответствии с СП 31-108-2002 ствол мусоропровода и мусоросборная камера должны быть обеспечены естественной, а в необходимых случаях - принудительной вентиляцией.


3.19. Вентиляция мусоросборной камеры осуществляется, как правило, через ствол мусоропровода. Вентиляционный узел располагается над стволом мусоропровода.


3.20. Сопряжение вентиляционного канала со стволом мусоропровода и с корпусом устройства для промывки, очистки и дезинфекции должно быть дымо- и газонепроницаемым.


3.21. Выход вентиляционного канала над кровлей здания должен быть оборудован дефлектором. Место прохода канала через кровлю должно быть водонепроницаемым, с применением установочной гильзы и защитного фартука, и определяться устройством кровли в проекте.


3.22. В высотных зданиях, во избежание опрокидывания вентиляционной тяги, а также снижения скорости воздушного потока в стволе мусоропровода, предусматривается дополнительный вентиляционный стояк или выполняются другие инженерные решения.


3.23. Вентиляционный канал должен быть выполнен из негорючих материалов, часть вентиляционного канала, проходящая через холодный чердак, должна быть утеплена. Место прохода вентиляционного канала через кровлю здания не должно иметь следов протечек.


3.24. Загрузочный клапан и ковш должны обеспечивать свободное перемещение отходов в ствол мусоропровода. Размеры и конструкция ковша должны исключать возможность сбрасывания в ствол компонентов отходов с размерами, превышающими внутренний диаметр ствола.


3.25. Ковш должен быть водонепроницаемым, съемным, не иметь деформаций, свободно открываться и закрываться, иметь в закрытом положении плотный притвор с упругими прокладками, обеспечивающий дымо-, газонепроницаемость загрузочного клапана.


3.26. Ковш в любом положении не должен перекрывать внутреннее сечение ствола мусоропровода и должен иметь блокировку в закрытом положении для выполнения ремонтно-профилактических работ в мусоросборной камере и санитарной обработки ствола мусоропровода.


3.27. Все металлические конструкции (кроме выполненных из коррозионностойкой стали) должны иметь стойкое антикоррозийное покрытие.


3.28. Корпус загрузочного клапана в нижней своей части должен иметь направляющий лоток для отходов, перекрывающий толщину стенки ствола и исключающий попадание отходов и жидкостей во внутреннюю полость клапана.


3.29. При открывании ковш должен без стука фиксироваться в открытом положении. Усилие открывания - закрывания ковша не должно превышать 35 Н (3,5 кгс). Дно ковша должно быть плоским и гладким, толщина дна ковша должна быть не менее 2 мм.


3.30. К загрузочным клапанам должен быть предусмотрен удобный и освещенный подход.


3.31. Загрузочные клапаны должны быть выполнены из негорючих материалов и иметь предел огнестойкости не менее Е 30. Для уплотнения посадочных поверхностей корпусов загрузочных клапанов и крышек их ковшей допускается применение трудногорючих материалов.


3.32. Шибер ствола мусоропровода должен обеспечивать падение отходов из ствола непосредственно в передвижной контейнер.


3.33. Шибер должен обеспечивать гарантированное перекрытие ствола мусоропровода в период замены заполненного контейнера, а также в период проведения ремонтных, профилактических работ и санитарной обработки внутренней поверхности ствола мусоропровода, помещения мусоросборной камеры и передвижного контейнера.


3.34. Конструкция шиберного узла (шибер, патрубки, опорный фланец) должна быть сварной или на болтовом соединении и исключать сужение проходного сечения ствола мусоропровода и наличие расположенных вверх уступов на внутренней поверхности шиберного канала. Угол изгиба патрубка должен быть не более 20°.


3.35. Шибер должен иметь надежную фиксацию в крайних положениях. Шиберная заслонка должная быть съемной с двухсторонним болтовым креплением через пружинные шайбы. Болты должны быть затянуты до полного сжатия шайб.


3.36. Толщина шиберной заслонки должна быть не менее 5 мм, а корпуса и патрубка - 2,5-3 мм. В высотных зданиях должна быть предусмотрена усиленная конструкция шибера.


3.37. Конструкция шибера должна обеспечивать в закрытом положении безопасность обслуживающего персонала.


3.38. В открытом положении шиберная заслонка не должна перекрывать проходное сечение ствола мусоропровода. Возможность самопроизвольного открытия и закрытия должна быть исключена. Нормальное рабочее положение шибера - открытое. При проведении работ в мусоросборной камере шибер должен быть обязательно закрыт.


3.39. Шибер должен иметь встроенный противопожарный клапан с огнеотсекающей заслонкой, обеспечивающий автоматическое (без применения средств электроавтоматики) перекрытие нижней оконечности ствола при возможном возгорании отходов в мусоросборной камере.


3.40. Противопожарный клапан должен иметь термочувствительный элемент, обеспечивающий открытое положение огнеотсекающей заслонки в нормальном рабочем положении шибера и закрытие заслонки при возгорании отходов.


3.41. Конструкция противопожарного клапана должна исключать травматизм обслуживающего персонала при самопроизвольном срабатывании.


3.42. Устройство очистное моюще-дезинфицирующее должно обеспечивать очистку от наслоения частиц отходов и дезинфекцию внутренней поверхности ствола мусоропровода.


3.43. Устройство должно содержать узел прочистки, привод его перемещения., узел водоподачи, устройство для автоматического смешивания дезинфицирующего средства с водой и подачи в ствол, устройство автоматического пожаротушения (спринклерное) в стволе, корпус с герметизированной дверью и замком.


3.44. Узел прочистки включает в себя щетку, имеющую не менее трех щеточных дисков и груз для обеспечения опускания щетки. Конструкция и масса узла прочистки должна обеспечивать его гарантированное опускание в стволе и может составлять 25-40 кг.


3.45. Электродвигатель привода должен быть выполнен в пыле-, влагозащищенном и взрывобезопасном исполнении. Привод должен иметь стационарный аварийный механизм ручного перемещения узла прочистки с усилием на рукоятке не более 25 Н (2,5 кгс) и обеспечивать фиксацию узла прочистки в любом положении в стволе при остановке электродвигателя.


3.46. В системе электропитания устройства должна быть предусмотрена защита от короткого замыкания и перегрузки электродвигателя, а также возможность отключения всего электрооборудования в нерабочее время и при проведении ремонтных и профилактических работ.


3.47. Электрооборудование устройства должно быть надежно заземлено, места соединения заземляющего провода и корпуса должны быть окрашены. Электрооборудование привода, токоподвод и заземление должны соответствовать требованиям ПБ 10-382-00 и ПУЭ. Сопротивление изоляции цепи заземления всех узлов устройства относительно его корпуса - не более 4 Ом, а проводов электроцепей относительно корпуса - не менее 9,5 Ом.


3.48. Управление работой привода устройства должно осуществляться с помощью переносного кнопочного пульта нажимного действия, имеющего электрическую блокировку для исключения подачи напряжения на реверсивные аппараты при одновременном нажатии на кнопки "ВВЕРХ" и "ВНИЗ". Класс защиты пульта не ниже IP-30.


3.49. Стальной канат для перемещения узла прочистки должен быть оцинкованным на всю длину и иметь диаметр 2,0-4,0 мм. Канат не должен иметь повреждений, его длина должна соответствовать высоте ствола мусоропровода (от оси барабана привода до заслонки шибера) плюс 2-3 м для возможности выполнения санобработки узла прочистки на полу мусорокамеры. Узел прочистки должен перемещаться со скоростью 10-30 м/мин.


3.50. При размещении привода в отдельном шкафу устройство должно иметь световую и звуковую сигнализацию, срабатывающую при провисании троса и достижении нижнего положения узла прочистки.


3.51. Конструкция узла водоподачи должна обеспечивать равномерную подачу воды и дезраствора непосредственно на внутренние стенки ствола мусоропровода и исключать засорение водораспределительной аппаратуры механическими взвесями, поступающими в устройство из системы водоснабжения здания. Узел водоподачи должен иметь запорную арматуру для регулирования расхода воды при мойке, величины концентрации дезраствора при дезинфекции и для отключения воды в нерабочее время.


3.52. Устройство для автоматического смешивания дезинфицирующего средства с водой должно обеспечивать непрерывное приготовление и подачу в ствол дезраствора заданной концентрации и исключать попадание дезсредства в систему водоснабжения здания. Конструкция бачка должна обеспечивать визуальный контроль за расходом дезсредства.


3.53. Узел водоподачи должен обеспечивать автоматическое (с помощью спринклера) и ручное управление подачи воды в ствол из очистного устройства для тушения возможных возгораний отходов внутри ствола мусоропровода. Сработавший спринклер должен быть заменен в первые четыре часа после ликвидации пожара. Утечка воды из корпуса очистного устройства и из подводки системы водоснабжения к устройству не допускается.


3.54. Электропривод очистного устройства должен находиться в технически исправном состоянии, при работе не допускается наличие посторонних шумов, стуков, вибрации. Электропривод должен иметь надежное крепление. Все болтовые крепления очистного устройства должны быть полностью затянуты, хомуты резиновых шлангов должны быть полностью подтянуты, чтобы обеспечивать их неподвижное крепление на соединительных штуцерах узла водоподачи.


3.55. Контейнеры, размещаемые в мусоросборной камере, рекомендуется применять вместимостью до 0,6 куб.м.


3.56. Конструкция контейнеров должна иметь прочный пояс в верхней части, не поддающийся деформации. Контейнер должен быть снабжен обрезиненными полноповоротными колесами, которые позволяют осуществлять манипулирование на ограниченном пространстве. Конструкция контейнера должна иметь специальные захваты, которые позволяют осуществлять механизированную перегрузку ТБО в мусоровозный транспорт.


3.57. Колеса контейнера (2 пары) должны свободно вращаться и поворачиваться от руки. Одно из колес должно иметь ножную блокировку от вращения и поворота. Диаметр колес должен быть не менее 150 мм, а шириной - 40 мм. Болтовые соединения колес с корпусом должны быть полностью затянуты.


3.58. Контейнеры должны иметь съемную крышку с ручками, сливное, закрывающееся пробкой, отверстие диаметром 35-50 мм (для слива промывочной и дезинфекционной жидкости при его очистке), расположенное в доступном месте, и боковые вертикальные ручки на углах.


3.59. Корпус контейнера и его крышка должны быть целостными без нарушения сварных соединений и лакокрасочного покрытия. Допускаются на передней стенке контейнера вмятины глубиной не более 3 мм от захвата опрокидывающего устройства мусоровоза.


3.60. Контейнеры должны быть герметичны в нижней части на 1/3 своей высоты. Контейнеры, используемые в высотных зданиях, должны иметь усиленное дно.


3.61. Все оборудование мусоропровода, расположенное на лестничной клетке, должно быть окрашено под цвет стен, стальные элементы оборудования не должны иметь следов локальной коррозии.


3.62. Мусоросборная камера должна располагаться непосредственно под стволом мусоропровода, быть обеспечена подводкой холодной и горячей воды, иметь трап в полу для стока воды и моюще-дезинфицирующих средств, вытяжную вентиляцию с выходом в стол мусоропровода, электрическое освещение с установкой светильников и выключателей, выполненных в пыленепроницаемом и влагозащищенном исполнении.

Помещение мусоросборной камеры должно быть отапливаемым, без выступающих нагревательных приборов. Расчетная температура в камере должна быть не ниже 5°С.


3.63. Камера должна иметь самостоятельный выход (с открывающейся наружу утепленной, покрытой с внутренней стороны негорючим материалом, дверью с замком), изолированный от входа в здание глухой стеной (экраном), и отделяться противопожарными перегородками и перекрытием с пределом огнестойкости REI 60.


3.64. Пол и стены камеры должны быть облицованы плитками, иметь целостность облицовки, потолки должны быть окрашены масляной краской.


3.65. В камере должны быть предусмотрены смеситель горячей и холодной воды с ниппелем и шлангом длиной 2-3 м для санитарной обработки камеры и оборудования. Сантехническое оборудование должно быть в исправном состоянии, а канализационный трап должен иметь решетку, не загрязненную отходами для обеспечения стока воды при срабатывании противопожарной системы мусоропровода.


3.66. В мусоросборных камерах должны быть установлены и подключены к действующей системе водоснабжения здания оросители водяные спринклерные, обеспечивающие орошение всей поверхности пола камеры при возгорании в ней отходов, подлежащие замене в течение четырех часов после ликвидации пожара.



4. Содержание мусоропровода, оснащенного устройством для промывки, очистки и дезинфекции внутренней поверхности ствола мусоропровода


Содержание мусоропровода зданий включает в себя комплекс мероприятий, обеспечивающих регламентное функционирование мусоропровода, и состоит из работ по санитарному содержанию, техническому обслуживанию, текущему (планово-предупредительному и аварийно-восстановительному) ремонту.

Содержание мусоропровода, оснащенного устройством для промывки, очистки и дезинфекции ствола мусоропровода осуществляет обслуживающий персонал:

- уборщик мусоропроводов;

- слесарь-сантехник;

- электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования;

- электрогазосварщик.

Уборщик мусоропроводов выполняет следующие работы: профилактический осмотр мусоропровода; удаление мусора из мусоросборной камеры и ее уборку; уборку загрузочных клапанов, шибера, контейнеров; промывку, очистку и дезинфекцию внутренней поверхности ствола мусоропровода с помощью устройства очистного моюще-дезинфицирующего; дезинфекцию всех элементов мусоропровода; устранение засоров и при обнаружении неисправностей сообщает руководству эксплуатирующей организации.

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования и слесарь-сантехник выполняют работы по осмотру мусоропровода, участвуют в проведении работ по очистке, промывке и дезинфекции мусоропровода с помощью устройства очистного моюще-дезинфицирующего; устраняют неисправности при текущем и аварийно-восстановительном ремонте. Электрогазосварщик осуществляет сварочные работы при ремонте мусоропровода.

Работы по промывке, очистке и дезинфекции мусоропровода могут выполняться специально созданными бригадами рабочих.



4.1. Санитарное содержание мусоропровода, оснащенного устройством для промывки, очистки и дезинфекции внутренней поверхности ствола мусоропровода

4.1.1. Сбрасывание отходов жителями многоквартирного дома производится через загрузочные клапаны в ствол мусоропровода небольшими порциями. Крупные бытовые отходы должны быть вынесены в дворовый контейнер. Сбрасываемые отходы через ствол и шиберный узел попадают в контейнер, установленный непосредственно под шибером. Заполненный контейнер должен своевременно заменяться уборщиком мусоропроводов на порожний и вывозиться к месту перегрузки в мусоровоз.


4.1.2. Мусоросборные камеры должны содержаться в чистоте, а после удаления отходов убираться и промываться. Мокрая уборка камеры и нижнего конца ствола мусоропровода с шибером должна производиться с помощью щеток, увлажненных мыльно-содовым раствором (100 г соды и 25 г мыла на ведро воды).


4.1.3. Помещение камеры и ее оборудование периодически следует подвергать дезинфекции, дезинсекции и дератизации службой санэпидемстанции с участием уборщика мусоропроводов. Складирование твердых бытовых отходов, их разбор и отбор вторсырья в камере категорически запрещается. В перерывах между работами в мусоросборных камерах их двери должны быть плотно закрыты на замок.


4.1.4. Внутренняя и внешняя промывка контейнеров должна производиться с помощью щеток и мыльно-содовых растворов в мусоросборной камере.


4.1.5. Загрузочные клапаны и полы под ними должны содержаться в чистоте. Ковши и наружная поверхность загрузочных клапанов должны промываться щеткой с мыльно-содовым раствором (100 г соды и 25 г мыла на ведро воды). После промывки клапаны следует протирать.


4.1.6. Санитарная обработка ствола мусоропровода производится с помощью устройства очистного моюще-дезинфицирующего по установленному графику. Для каждого мусоропровода должны быть определены санитарные дни и часы, о которых необходимо заранее уведомить жителей. Пользование мусоропроводом в санитарный час категорически запрещено.


4.1.7. Уборщик мусоропроводов или работник эксплуатирующей организации за три дня до проведения санитарной обработки ствола мусоропровода вывешивает объявление с указанием времени проведения работ и запрете пользования мусоропроводом в этот период.


4.1.8. Перед началом проведения работ по санитарной обработке уборщик мусоропроводов должен убедиться в отсутствии засора в мусоропроводе путем сбрасывания в ствол с верхнего этажа помеченного предмета и контроля его падения в контейнер; при необходимости - ликвидировать засор.


4.1.9. При невозможности устранения засора определяется его местонахождение в стволе через приоткрытый ковш загрузочного клапана по наличию троса щеточного узла, опущенного до засора. Затем снимаются соответствующие ковши загрузочных клапанов и засор удаляется вручную с помощью крюков (багров) или специальных механизмов.


4.1.10. Затем уборщик мусоропроводов вручную блокирует ковши загрузочных клапанов в закрытом положении, закрывает шибер ствола, убирает мусоросборную камеру, очищает решетку канализационного трапа от отходов, удаляет контейнер из-под шибера ствола и запирает дверь мусоросборной камеры на замок.

Уборщик мусоропроводов (или бригада рабочих) поднимается к очистному устройству, расположенному выше последнего загрузочного клапана, с заранее приготовленным дезинфицирующим раствором соответствующей концентрации.

Для обработки и дезинфекции внутренней поверхности ствола мусоропровода следует применять дезинфицирующие средства, прошедшие государственную регистрацию в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзоре).

Концентрация дезинфицирующего раствора должна соответствовать Инструкции по применению используемого дезинфицирующего средства.


4.1.11. Уборщик мусоропроводов открывает замок и дверь очистного устройства. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования вставляет пластмассовый ключ в пульт, включает электропитание электропривода механизма прочистки. Уборщик мусоропроводов открывает фиксатор ерша.

При наличии заслонки воздуховода мусоропровода уборщик мусоропроводов закрывает ее вручную, если не предусмотрено автоматическое закрытие заслонки при открывании двери очистного устройства.


4.1.12. Операция "промывки и очистки" внутренней поверхности ствола мусоропровода выполняется в следующем порядке. Уборщик мусоропроводов вручную открывает вентиль подачи воды в ствол; через 2 минуты с помощью пульта управления опускает щеточный узел вниз до автоматической остановки его в нижнем положении, затем поднимает щеточный узел вверх до автоматической остановки в верхнем положении. Цикл повторяется 3 раза.

В случае отключения электропитания тали или ее поломки в момент прочистки ствола мусоропровода следует применить ручной привод для подъема ерша в верхнее положение.


4.1.13. Для выполнения операции "дезинфекция" внутренней поверхности ствола мусоропровода уборщик мусоропроводов устанавливает заданное положение рукоятки вентиля подачи воды в ствол, открывает заливную горловину бачка для дезинфицирующего средства, размещенного в очистном устройстве, заливает заранее подготовленный раствор дезинфицирующего средства предварительного разведения и закрывает крышку бачка. Затем с помощью пульта автоматического управления опускает и поднимает щеточный узел аналогично операции "промывка и очистка".

В процессе выполнения операции "дезинфекция" уборщик мусоропроводов обязан строго следить за расходом дезинфицирующего средства в бачке и перед окончанием его полного расходования (высота уровня раствора в бачке не должна быть менее 5 мм) установить рукоятку вентиля подачи воды в положение "закрыто".

После выполнения операции "дезинфекция" уборщик мусоропроводов фиксирует щеточный узел в нерабочем положении, при этом натяжение стального каната над щеточным узлом должно быть только ослабленным без провисания.


4.1.14. Для завершения работ с очистным устройством необходимо отключить электропитание привода механизма прочистки, открыть задвижку воздуховода мусоропровода и закрыть дверь очистного устройства на замок. После окончания времени обеззараживания уборщик мусоропроводов вручную должен разблокировать ковши загрузочных клапанов, открыть дверь мусоросборной камеры, установить контейнер под шибер мусоропровода и открыть заслонку шибера. Остатки ТБО на решетке канализационного трапа переложить в контейнер.


4.1.15. Время обеззараживания внутренней поверхности ствола мусоропровода, считая от окончания процесса дезинфекции, должно быть выдержано в соответствии с Инструкцией по применению используемого дезинфицирующего средства.

Периодичность работ по промывке, очистке и дезинфекции мусоропровода устанавливается в соответствии с приложением 1 к настоящему Регламенту.



4.2. Техническое обслуживание мусоропровода, оснащенного устройством для промывки, очистки и дезинфекции внутренней поверхности ствола мусоропровода

4.2.1. Техническое обслуживание мусоропровода зданий включает в себя работы по контролю, определению неисправностей всех элементов оборудования мусоропровода, поддержанию в исправном состоянии, наладке и регулированию путем проведения осмотров.


4.2.2. Основные работы, выполняемые при техническом обслуживании мусоропровода, оснащенного устройством для промывки, очистки и дезинфекции внутренней поверхности ствола мусоропровода:

- проведение наружного осмотра и проверка технического состояния ствола мусоропровода, его неподвижных соединений (стыки труб, крепления клапанов, целостность резиновых прокладок) на газо-, дымо-, водонепроницаемость и звукоизоляцию;

- регулярное проведение наружного осмотра на герметичность стыков труб мусоропровода, крепления клапанов, проходов через междуэтажные перекрытия;

- проведение осмотра вертикального ствола мусоропровода на отсутствие его отклонений;

- проведение наружного осмотра и проверка технического состояния загрузочных клапанов мусоропровода на наличие деформаций, коррозии металла, на целостность сварных швов ковша и его петель подвески к корпусу клапана, защитно-декоративного покрытия, состояния уплотнений крышки ковша и корпуса со стволом мусоропровода, болтовых натяжных соединений хомутов крепления загрузочных клапанов, а также на отсутствие протечек из-под клапанов;

- проведение наружного осмотра и проверка технического состояния подвески заслонки шибера в открытом и закрытом положении, наличие и затянутость болтовых креплений, сварных соединений шибера и патрубков;

- проведение внешнего осмотра противопожарного клапана, расположенного в нижней части ствола мусоропровода, привода его закрытия, термочувствительного элемента и огнеотсекателя;

- регулярное проведение осмотра замка, двери и корпуса моюще-дезинфицирующего устройства;

- проведение наружного осмотра и проверка технического состояния очистного моюще-дезинфицирующего устройства на отсутствие при его работе посторонних шумов, стуков, усиленной вибрации, а также шумов при работе привода;

- проведение осмотра стальных труб подводки электропитания устройства, сварного шва труб с корпусом, болтовых соединений заземления устройства на надежность крепления;

- проведение внешнего осмотра электроаппаратуры и электропроводки на отсутствие перегрева, нарушение изоляции;

- проверка технического состояния электрооборудования и надежности соединений проводки на отсутствие искрения в контактах и их нагрева;

- проведение осмотра и проверка работы стационарного аварийного механизма ручного перемещения узла прочистки;

- проведение осмотра узла водоподачи, его запорной арматуры, на отсутствие протечек в соединениях, правильности подачи воды;

- проведение осмотра смесителя (бачка) для автоматического приготовления и подачи на стенки ствола мусоропровода дезинфицирующего средства; на правильность установки бачка, его целостность и отсутствие внутри каких-либо загрязнений (при необходимости удалить загрязнения до начала работы устройства);

- проведение осмотра и проверка подвески узла прочистки; проверка затянутости его болтовых соединений; проверка фиксатора на наличие деформаций и плавности его перемещения в направляющей втулке;

- проведение осмотра и проверка стального каната на отсутствие повреждений при работе привода устройства;

- проведение осмотра и проверка срабатывания автоматической блокировки привода, а при наличии - световой и звуковой сигнализации;

- проведение осмотра и проверка автоматической системы пожаротушения моюще-дезинфицирующего устройства, целостности термочувствительного элемента (герметичной колбы) в стандартном спринклерном оросителе;

- проверка мест соединения ствола мусоропровода и корпуса очистного устройства на герметичность и прочность;

- при наличии противовандальных защитных конструкций моюще-дезинфицирующего устройства - проверка их целостности;

- проверка сопряжения вентканала со стволом мусоропровода и корпусом устройства на дымо- , газонепроницаемость и герметичность;

- проверка целостности корпуса выносного пульта нажимного действия, правильности срабатывания кнопок;

- проведение наружного осмотра контейнерного оборудования, определение его целостности, однородности, прочности, герметичности. Проверка отсутствия коррозии, целостности сварных соединений и лакокрасочного покрытия;

- проверка наличия крышки, захватов, обрезиненных колес, ножной блокировки колеса, сливного отверстия, надежности креплений болтовых соединений колес с корпусом;

- проведение осмотра замка, двери, целостности облицовки пола и стен, масляного покрытия потолка мусоросборной камеры;

- осмотр подводки отопления, холодной и горячей воды с водозапорной арматурой на отсутствие подтекания воды, целостности решетки на канализационном трапе;

- проведение внешнего осмотра светильников и выключателей на их целостность, пыленепроницаемость, влагозащищенность;

- осмотр целостности, правильности установки и подключения к системе водоснабжения здания водяных спринклерных устройств мусоросборной камеры.

Периодичность визуальных осмотров и технического обслуживания устанавливается в соответствии с приложением 2 к настоящему Регламенту.

При выявлении повреждений и нарушений должен быть разработан план восстановительных работ и проведены восстановительные работы.

В приложении 3 к настоящему Регламенту указаны основные неисправности мусоропровода, оснащенного устройством для промывки, очистки и дезинфекции внутренней поверхности ствола мусоропровода, которые могут возникать при техническом обслуживании мусоропровода, а также указаны способы их предупреждения и устранения.



4.3. Текущий (планово-предупредительный и аварийно-восстановительный) ремонт мусоропровода, оснащенного устройством для промывки, очистки и дезинфекции внутренней поверхности ствола мусоропровода


Текущий (планово-предупредительный и аварийно-восстановительный) ремонт включает в себя работы по восстановлению работоспособности элементов оборудования мусоропровода и поддержанию их эксплуатационных показателей.


4.3.1. Текущий (планово-предупредительный) ремонт состоит из периодически проводимых ремонтов конструктивных элементов мусоропровода, объемы которых определяются техническим состоянием и сроком службы.


4.3.1.1. В объем текущего ремонта ствола мусоропровода входит:

- устранение выявленных при очередном осмотре дефектов нарушения герметичности стыковых соединений или других мест ствола мусоропровода с их заделкой герметиками или установка дополнительных хомутов с уплотнителями на стволе;

- подтяжка болтовых соединений крепежных хомутов корпусов загрузочных клапанов.


4.3.1.2. В объем текущего ремонта загрузочных клапанов мусоропровода входит:

- устранение дефектов, обнаруженных при очередном осмотре;

- герметизация мест протечек из корпуса ковша клапанов с помощью герметизирующей мастики;

- замена уплотнений крышки ковша и корпуса клапана;

- восстановление деформированных конструкций ковша и его крышки;

- подтяжка болтовых соединений с заменой крепежа при необходимости;

- ремонт сварных соединений подвески ковша на корпусе;

- замена сломанных болтовых соединений хомутов клапанов;

- ремонт или замена блокировочного элемента ковша.


4.3.1.3. В объем текущего ремонта шибера входит:

- устранение выявленных при очередном осмотре дефектов и повреждений;

- восстановление сварных соединений шибера и патрубков, узлов подвески заслонки шибера с заменой на новые; осевых болтов с пружинными шайбами;

- ремонт сломанных запоров крайних положений заслонки шибера;

- ремонт или замена на новый деформированного огнеотсекателя противопожарного клапана шибера.


4.3.1.4. В объем текущего ремонта моюще-дезинфицирующего устройства входит:

- устранение выявленных при очередном осмотре дефектов и повреждений;

- ремонт или замена двери корпуса устройства;

- восстановление деформированной двери;

- ремонт сварного соединения труб электропроводки с корпусом устройства;

- подтяжка крепежных соединений проводки и заземления электроаппаратуры;

- ремонт или замена конечных выключателей блокировочных устройств;

- измерение сопротивления и восстановление изоляции электропроводки;

- подтяжка болтовых соединений крепления узла прочистки на стальном канате; электропривода на раме корпуса; кронштейна промежуточного ролика перемещения каната (при наличии).

Смазка подвижных осей и втулок механизмов привода и ручного механического фиксатора.

Замена вышедших из строя смесителя (бачка) для предварительного разведения дезинфицирующего средства, ерша устройства, выносного пульта нажимного действия, стального троса.


4.3.1.5. В объем текущего ремонта контейнерного оборудования входит:

- восстановление сварочных соединений контейнеров и установка металлических накладок на поврежденные участки корпуса с обязательной окраской мест ремонта;

- ремонт или замена на новые колесных блоков передвижных контейнеров;

- ремонт сливного устройства;

- восстановление пояса жесткости и захватов контейнера.


4.3.1.6. В объем текущего ремонта мусоросборной камеры входит:

- восстановление целостности облицовки пола и стен, штукатурки и окраски;

- восстановление участков штукатурки потолка с заделкой проемов вокруг ствола мусоропровода, окраска мест протечек и отслоения краски;

- замена прокладок, устранение протечек в водозапорной арматуре и подводке холодного и горячего водоснабжения, отопления;

- устранение протечек в спринклерной системе пожаротушения, замена при необходимости оросителя;

- смена вышедших из строя выключателей и светильников в мусоросборной камере;

- восстановление целостности покрытия пола и выпускных канализационных трапов, заделка в полу выбоин, трещин, щелей между полом и стенами герметизирующими составами;

- ремонт или замена замка, петель и фурнитуры двери мусоросборной камеры, ремонт и укрепление дверных проемов.


4.3.2. Аварийно-восстановительный ремонт.

В объем работ аварийно-восстановительного ремонта входят работы по оперативному устранению повреждений, приводящих к нарушению нормального функционирования мусоропровода, оснащенного устройством для промывки, очистки и дезинфекции, и возникновению опасности травматизма обслуживающего персонала и пользователей:

- установка заслонки шибера, огнеотсекателя;

- замена термочувствительных элементов противопожарного клапана шибера и спринклеров мусоросборной камеры и очистного устройства;

- восстановление патрубка шибера или их сварных соединений;

- восстановление загрузочного клапана и ковша (при отрыве);

- устранение коротких замыканий в системе электрооборудования очистного устройства и в мусоросборной камере;

- немедленная локализация аварий, приводящих к нарушению функционирования мусоросборной камеры.



5. Требования безопасности и обеспечение спецодеждой, средствами индивидуальной защиты, инструментом и инвентарем

5.1. При проведении работ по содержанию мусоропровода, оснащенного устройством для промывки, очистки и дезинфекции внутренней поверхности ствола мусоропровода должны быть обеспечены безопасность жизни, здоровья и сохранность имущества потребителя услуг и санитарно-гигиенические требования.


5.2. Выполнение работ должно быть организовано в период времени, не создающий неудобства для населения.


5.3. Безопасность работ обеспечивается выполнением требований ГОСТ 12.0.004-90 "Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения" и ГОСТ 12.4.011-89 "Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация". К работе допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, вводный инструктаж, первичный инструктаж на рабочем месте и имеющие права на производство соответствующего вида работ.


5.4. В соответствии с "Типовыми нормами бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам жилищно-коммунального хозяйства, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением", утвержденными приказом Минздравсоцразвития РФ от 3 октября 2008 года N 543н:


5.4.1. Уборщик мусоропроводов должен быть обеспечен:

- костюмом хлопчатобумажным для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюмом из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий;

- курткой на утепляющей прокладке;

- жилетом сигнальным 2-го класса защиты;

- головным убором;

- рукавицами комбинированными или перчатками с полимерным покрытием;

- фартуком прорезиненным;

- ботинками кожаными; при работе с дезинфицирующим средством - сапогами резиновыми;

- перчатками резиновыми;

- респиратором.


5.4.2. Слесарь-сантехник должен быть обеспечен:

- костюмом хлопчатобумажным с водоотталкивающей пропиткой или костюмом для защиты от воды из синтетической ткани с пленочным покрытием;

- жилетом сигнальным 2-го класса защиты;

- головным убором;

- курткой на утепляющей прокладке.


5.4.3. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования должен быть обеспечен:

- полукомбинезоном хлопчатобумажным;

- галошами диэлектрическими (дежурными);

- перчатками диэлектрическими (дежурными).


5.4.4. Электрогазосварщик должен быть обеспечен:

- костюмом сварщика;

- бельем нательным;

- ботинками кожаными или сапогами кирзовыми;

- рукавицами брезентовыми или рукавицами спилковыми;

- перчатками диэлектрическими (дежурными);

- галошами диэлектрическими (дежурными);

- шлемом защитным или каской защитной со щитком;

- подшлемником под каску;

- очками защитными или маской защитной.


5.5. Обслуживающий персонал должен быть обеспечен:

- инструментом: набором гаечных ключей 10-19 мм, молотком слесарным, ключами газовыми N 1, 1/2 и N 2-1, пассатижами, отвертками, трубным ключом, метром складным, индикатором напряжения, аппаратом сварочным, фонарем;

- инвентарем: веником, совком, ведром, щеткой, багром, тележкой, шлангом, чистыми пластмассовыми бутылками емкостью 2 литра с крышкой, воронкой пластмассовой;

- расходным материалом и запчастями: дезинфицирующим средством, герметиком силиконовым, вставкой плавкой противопожарной заслонки шибера, изолентой, болтами для блокировки ковша загрузочного клапана М10x50, оросителем водяным спринклерным очистного устройства, моющим средством, мылом хозяйственным, ветошью.

Использование уборочного инвентаря для обслуживания мусоропровода (щетки, веники, ведра) при уборке других помещений не допускается.

Рабочие должны выполнять требования инструкций заводов-изготовителей по эксплуатации применяемого оборудования и инструмента.



6. Требования, предъявляемые к средствам дезинфекции

6.1. На территории Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 года N 322 "Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека"допускается использование дезинфицирующих средств только при наличии свидетельства о Государственной регистрации (регистрационного удостоверения).


6.2. Для достижения надежного эффекта уничтожения микроорганизмов необходимо соблюдение основных требований, изложенных в Инструкциях и методических указаниях на применяемое дезинфицирующее средство: нормы расхода, концентрации, времени воздействия, способы применения, кратности обработки, препаративной формы дезинфицирующего средства.


6.3. При выборе дезинфицирующего средства следует учитывать особенности обрабатываемого объекта (материал, форма, размер, наличие загрязнителей органической, неорганической природы и т.п.), биологические свойства циркулирующих микроорганизмов (длительность существования на объектах внешней среды, вид и форма существования, устойчивость к тем или иным классам антимикробных веществ), особенности дезинфицирующих средств (спектр антимикробного действия, действующее вещество и его концентрация, растворимость в воде, способы применения и т.д.).



Приложение 1. Периодичность работ, выполняемых при санитарном содержании мусоропровода, оснащенного устройством для промывки, очистки и дезинфекции внутренней поверхности ствола мусоропровода

Приложение 1
к Регламенту

(с изменениями на 18 марта 2014 года)

	
	
	

	NN
п/п
	Вид работ
	Периодичность*
(не менее)

	1.
	Профилактический осмотр мусоропровода
	2 раза в месяц

	2.
	Удаление отходов из мусоросборной камеры
	ежедневно

	3.
	Уборка, мойка стен и пола мусоросборной камеры
	ежедневно

	4.
	Уборка и мойка загрузочных клапанов
	1 раз в неделю

	5.
	Мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода
	1 раз в месяц

	6.
	Очистка и мойка передвижных контейнеров
	ежедневно

	7.
	Промывка, очистка (цикл повторяется 3 раза) и дезинфекция внутренней поверхности ствола мусоропровода
	1 раз в неделю

	(Пункт в редакции, введенной в действие распоряжением ДЖКХиБ города Москвы от 18 марта 2014 года N 05-14-79/4.

	8.
	Дезинфекция мусоросборников**
	1 раз в месяц

	9.
	Устранение засора
	по мере необходимости




Примечание:

* Управляющая организация по Договору управления, заключенного с собственниками жилых помещений, вправе устанавливать иную периодичность выполняемых работ с учетом конструктивных особенностей, установленных проектом, состоянием отдельных элементов мусоропровода, габаритами и планировкой помещения, в котором устанавливается механизм для промывки, очистки и дезинфекции внутренней поверхности ствола мусоропровода.

** Дезинфекция производится непосредственно сразу после мойки элементов мусоропровода.



Приложение 2. Периодичность проведения технического обслуживания мусоропровода, оснащенного устройством для промывки, очистки и дезинфекции внутренней поверхности ствола мусоропровода

Приложение 2
к Регламенту

	
	
	
	

	NN
п/п
	Наименование элементов
	Периодичность визуального осмотра
	Периодичность технического обслуживания

	1.
	Ствол мусоропровода
	1 раз в месяц
	2 раза в год

	2.
	Загрузочный клапан
	1 раз в неделю
	2 раза в год

	3.
	Устройство для промывки, очистки и дезинфекции внутренней поверхности ствола мусоропровода
	1 раз в месяц
	2 раза в год

	4.
	Спринклерная система пожаротушения очистного устройства
	1 раз в месяц
	2 раза в год

	5.
	Оборудование водоснабжения и электроснабжения очистного устройства
	1 раз в месяц
	2 раза в год

	6.
	Шиберный узел с противопожарным клапаном
	ежедневно
	1 раз
в 3 месяца

	7.
	Контейнерное оборудование
	ежедневно
	2 раза в год

	8.
	Спринклерная система автоматического пожаротушения мусоросборной камеры
	ежедневно
	2 раза в год

	9.
	Оборудование водоснабжения и отопления мусоросборной камеры
	ежедневно
	1 раз в год

	10.
	Электрооборудование мусоросборной камеры
	-
	1 раз в год

	11.
	Отопление мусоросборной камеры
	2 раза в год
	-

	12.
	Система вентиляции мусоропровода
	1 раз в месяц
	1 раз в год

	13.
	Помещение мусоросборной камеры
	ежедневно
	2 раза в год


Приложение 3. Неисправности мусоропровода, оснащенного устройством для промывки, очистки и дезинфекции внутренней поверхности ствола мусоропровода, способы их предупреждения и устранения



Приложение 3
к Регламенту

(с изменениями на 18 марта 2014 года)

	
	
	
	
	

	N
п/п
	Неисправность
	Признаки неисправности
	Причины неисправности
	Способы предупреждения или устранения неисправности

	1.
	Повреждены корпус или ковш загрузочного клапана.
	Появление запаха из мусоропровода.
Усиленный шум при работе клапанов.
Утечка жидкости на лестничной площадке.
	Деформация или естественный износ металлического корпуса (коррозия).
	Заменить ковш или клапан целиком на новый или выполнить их ремонт.

	2.
	Повреждены резиновые прокладки загрузочных клапанов.
	Появление запаха из мусоропровода. Усиленный шум при работе клапанов.
	Старение резины или механический износ прокладок.
	Заменить резиновые прокладки.

	3.
	Частые засоры мусоропровода.
	Отходы не поступают в контейнер в мусоросборной камере.
	Велики размеры ковша загрузочного клапана. Внутренняя поверхность имеет уступы или наплывы.
	Заменить на стандартный тип загрузочные клапаны. Ликвидировать уступы или наплывы в стволе (при реконструкции мусоропровода).

	4.
	Нарушена вентиляция мусоропровода.
	Распространение запаха из ствола мусоропровода
	Нет доступа воздуха в нижней части ствола мусоропровода.

Забит или поврежден вентиляционный канал; поврежден или отсутствует дефлектор.

Разница температуры внутри и вне здания небольшая; малоэффективен дефлектор
	Обеспечить доступ воздуха в нижнюю часть ствола мусоропровода.

Прочистить или исправить вентиляционный канал, установить дефлектор.

Включить механическую вентиляцию (если она предусмотрена проектом)

	(Пункт в редакции, введенной в действие распоряжением ДЖКХиБ города Москвы от 18 марта 2014 года N 05-14-79/4.

	5.
	Возгорание отходов.
	Появление запаха гари и дыма из загрузочных клапанов.
	Попадание в мусоропровод горящих или тлеющих предметов.
	При несрабатывании автоматического пожаротушения погасить очаг возгорания. Заменить спринклеры на новые. Провести разъяснительную работу среди жителей о правилах эксплуатации мусоропровода.

	6.
	Загрязненность мусоропровода.
	Засорение мусоропровода и пола около клапанов, появление насекомых в камере и из клапанов.
	Не выполняются санитарно-технические требования к содержанию мусоропровода, велик период между проведением дезинфекционных и дезинсекционных работ.
	Повысить контроль за содержанием мусоропровода. Провести дезинфекцию ствола мусоропровода, а также дезинфекцию и дезинсекцию мусоросборной камеры.

	7.
	Проницаемость мусоросборной камеры для грызунов.
	Появление грызунов в мусоросборной камере.
	Нарушена герметичность мусоросборной камеры для грызунов.
	Провести дератизацию камеры и проверить помещение, обращая особое внимание на наличие обивки двери и порога листовой сталью, плотность притвора двери по контуру и исправность запорного устройства, наличие незацементированных отверстий в полу и других местах камеры.

	8.
	Неисправность моюще-
дезинфицирующего устройства.
	Утечка воды из моюще-
дезинфицирующего устройства.
	Изношена резиновая прокладка в шаровом вентиле.
Сработал спринклер.
Не работает привод щеточного узла.
	Заменить вентиль на новый.
Заменить спринклер на новый.
Проверить электропитание. Выполнить работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя по эксплуатации устройства


